1. A) transmission time = latency + (n bytes / bytes/sec)

= alpha + (n / beta)

= log(p) \* (alpha + (n / beta))

B) gather operation time = log(p) \* (alpha + ((n/p) / beta))